Base Cartográfica Digital do Município de Ponta Grossa - Versão 2

Arquivo: PG_2001_05_28.zip		Tamanho: 6.554.312 bytes
Conteúdo: PG_2001_05_28.dxf		Tamanho: 81.422.824 bytes

Arquivo: Curvas-i.zip				Tamanho: 5.249.845 bytes
Conteúdo: Curvas-i.dxf			Tamanho: 68.400.593 bytes

Arquivo: Pontos_Cotados-i.zip		Tamanho: 598.133 bytes
Conteúdo: Pontos_Cotados-i.dxf		Tamanho: 6.686.280 bytes

Níveis de Informação (Layers)

521 -	Pontos Cotados
530 -	Curva de Nível Mestra
532 -	Curva de Nível Intermediária
560 -	Rio Perene
561 - 	Toponímia do Nível 560
564 -	Alagados e Mangues
630 -	Rodovia Federal
631 -	Rodovia Estadual
632 -	Rodovia Municipal
633 -	Toponímia do Nível 630
634 -	Toponímia do Nível 631
635 -	Toponímia do Nível 632
637 -	Ferrovias e Toponímia
638 -	Aeroportos e Toponímia
640 -	Vias (com e sem pavimentação, em construção, acostamento, com e sem meio fio)
641 -	Toponímia do Nível 640
702 -	Pontes, Viadutos, Túneis e Trincheiras
719 -	Cemitérios
720 -	Toponímia do Nível 719
728 -	Praças e Parques
729 -	Toponímia do Nível 728

Dados Técnicos

•	Planta Planialtimétrica
•	Escala: 1:2000
•	Projeção Universal Transversa de Mercator – UTM
•	Origem da Quilometragem UTM Equador e Meridiano Central, acrescidas as constantes de 10.000 Km e 500 Km respectivamente.
•	Meridiano Central: 51ºW
•	Coeficiente de Deformação Linear (K): 0,99969390
•	Datum Vertical: Imbituba-SC
•	Datum Horizontal: SAD-69
•	Cobertura Aerofotogramétrica Escala 1:8000
•	Data do Vôo: Novembro/1995
•	Apoio Horizontal e Vertical, Reambulação e Restituição realizados em 1995
•	Declinação Magnética 1995 (): 15º56’
•	Convergência Meridiana (): 0º22’05’’
•	Variação Anual: -4,16
•	Coordenadas Limite:
•	Superior Esquerda:	X - 575.200 (50º15’16.31’’W)	Y - 7.230.000 (25º02’37.21’’S)
•	Inferior Direita: 	X - 597.600 (50º01’52.13’’W)	Y - 7.211.000 (25º12’50.23’’S)